Circumscripţia Judecătoriei Roman								anexa nr. 24.

                            Valoarea medie de circulaţie euro/mp arie desfăşurată a imobilelor şi anexelor din  com.  Secuieni,  jud.  Neamţ.

  Localitatea

	         ZONA

             ZONA	                Tip constructiv funcţie de structura de rezistenţa  şi  materiale  folosite la pereţi	
		                             Imobile	                                              Anexe	
		    zidărie de cărămida sau  
               înlocuitori                                                         	       lemn, paiantă, bârna	   chirpici, vălătuci, pământ	bucătării  ( iarnă  + vară ),   grajduri,  şi                     magazii         	şoproane,  chilere     	       garaje	 beci	
		        P	P+(1-4)E#  	        P	  P+1 E  #	       P	 zidarie caramida	lemn	chirpici,  
    lut        	  zidarie caramida	lemn	chirpici,
   lut                	Zidarie caramida	lemn	metal	Piatra sau beton	
		 I*	F**	  I 	 F	  I	  F	  I 	  F	   I	 F											
           0	1	   2	  3	  4	  5	  6	  7	  8	  9	  10	 11	 12	 13	 14	15	16	17	 18	 19	 20	 21	
Başta	-	  90	  82	 77	 72	 62	 55	 54	 49	 30	 29	 18	13	  7,5	5	3	2,7 	25	19	29	15	
Bârjoveni	-	  95	  86	 81	 76	 65	 58	 57	 52	 32	 31	 19	14 	  8	5,4	3,1	2,8	26	20	31	15,5	
Bogzeşti	-	  85	  77	 72	 67	 58	 52	 51	 46	 28	 27	 17	12	  7	4,8	2,8	2,5	23	18	27	13,5	
Butnăreşti	-	105	  96	 90	 84	 71	 64	 63	 57	 36	 34	 21	14,7	  8,7	5,9	3,4	3,2	28,4	22	33,6	16,8	
Giuleşti	-	  85	  77	 72	 67	 58	 52	 51	 46	 28	 27	 17	12	  7	4,8	2,8	2,5	23	18	27	13,5	
Prăjeşti	-	  90	  82	 77	 72	 62	 55	 54	 49	 30	 29	 18	13	  7,5	5	3	2,7	25	19	29	15	
Secuieni	-	125	114	107	 99	 86	 76	 75	 68	 42	 40	 25	17	10,8	7,4	4,3	3,8	33,7	26,3	40	20	
Secuienii  Noi	-	120	109	103	 95	 82	 73	 72	 65	 40	 39	 24	17	10	6,8	4	3,5	33	25	39	19,5	
Unceşti	-	  85	  77	  72	 67	 58	 52	 51	 46	 28	 27	 17	12	  7	4,8	2,8	2,5	23	18	27	13,5	

Nota :  *   imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ;   *  *  imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;                            
           
           #    sup.  construită  desfăşurată  a  imobilelor  cu  regim  de  înălţime  P +(1- 4) E,  se  determină  înmulţind  cu  2  pentru  P+1 E, cu 3  pentru
  P+2 E,  cu  4  pentru P+3 E  şi  cu  5  pentru  P+4 E, sup.  construită  la  sol   
                -    dacă  imobilul  are  subsol  folosit  ca  boxă  sau  beci,  sup.  este  cea  de  la  sol,   se  vor  folosi  preţurile  de  la  poziţia  beci
            -   dacă  imobilul  are  subsal  locuibil  (demisol)  sau  mansardă,  sup.  este  cea  de  la  sol,   se  vor folosi  preţurile  de  la  poziţiile  bifate  cu  #, 
  se  reduc  cu  25%
            -  preţurile  pentru  garaje,  bucătării  de  iarnă   şi  de  vară,   lipite  de  alte  construcţii,  se  reduc  cu  25%