Circumscripţia Judecătoriei	 Bicaz							anexa nr. 1.

                            Valoarea medie de circulaţie euro/mp arie desfăşurată a imobilelor şi anexelor din   oraşul  Bicaz  şi  localităţile  suburbane,   jud.  Neamţ.

  Localitatea

	         ZONA

             ZONA	                Tip constuctiv funcţiede structura de rezistenţa şi materiale  folosite la pereţi	
		                             Imobile	                                              Anexă	
		    zidărie de cărămida sau  
               înlocuitori                                                         	       lemn, paiantă, bârna	   chirpici, vălătuci, pământ	bucătării  ( iarnă  + vară ),   grajduri,  şi                     magazii         	 şoproane,   chilere	       garaje	 beci	
		        P	P+(1-4)E#	        P	 P+1 E  #	       P	 zidarie caramida	lemn	chirpici,  
    lut        	  zidarie caramida	lemn	chirpici,
   lut                	Zidarie caramida	lemn	metal	Piatra sau beton	
		 I*	F**	  I 	 F	  I	  F	  I 	  F	   I	 F											
           0	1	   2	 3	  4	  5	  6	  7	  8	  9	  10	   11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Bicaz	B	140	130	123	114	 98	 87	 86	 78	 49	 47	 29	20,5	11,7	9	4,7	4,2 	 40	30	47	23,5	
	C	126	114	108	101	 86	 77	76	 68	 43	 41	 25	18	10,4	7	4,1	3,8 	 34	27	41	20,5	
Capşa	-	128	117 	110	102	 87	 78	77	 69	 44	 42	 26	18,5	10,8 	6,8	4.3	3,9	 38	28	42	21	
Dodeni	-	123   	112	106	  99	 84	 75	74	 66	 42	 40	 24	17,6	10	6,5	4	3,4 	 33	26,5	40	20	
Izvorul  Alb	-	  95	  86	  81	  76	 65	 58	 57	 52	 32	 31	 19	 14	8	5,4	3,1	2,8	 26	20	31	15,5	
Izvorul  Muntelui	-
	130	119	112	104	 89	 79	 78	 69	 44	 42	 27	 19	11	7	4,2	3,9	 36	28	41,5	20,7	
Potoci	-	110	100	  94	  88	 75	 67	 66	 60	 37	 36	 22	 16	 9	6,2	3,6	3,3	 30	23,2	35,5	17,3	
Secu	-	  95	  86	  81	  76	 65	 58	 57	 52	 32	 31	 19	 14	 8	5,4	3,1	2,8	 26	20	31	15,5	
Nota :  *   imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ;   *  *  imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;                            
          #    sup.  construită  desfăşurată  a  imobilelor  cu  regim  de  înălţime  P +(1- 4) E,  se  determină  înmulţind  cu  2  pentru  P+1 E, cu 3  pentru
  P+2 E,  cu  4  pentru P+3 E  şi  cu  5  pentru  P+4 E, sup.  construită  la  sol   
             -    dacă  imobilul  are  subsol  folosit  ca  boxă  sau  beci,  sup.  este  cea  de  la  sol,   se  vor  folosi  preţurile  de  la  poziţia  beci
         -   dacă  imobilul  are  subsal  locuibil  (demisol)  sau  mansardă,  sup.  este  cea  de  la  sol,   se  vor folosi  preţurile  de  la  poziţiile  bifate  cu  #, 
  se  reduc  cu  25%
         -   preţurile  pentru  garaje,  bucătării  de  iarnă   şi  de  vară,   lipite  de  alte  construcţii,  se  reduc  cu  25%