Circumscripţia Judecătoriei Piatra-Neamţ								anexa nr. 1.

                                                 Valoarea medie de circulaţie euro/mp arie desfăşurată a imobilelor şi anexelor din  mun. 
 Piatra-Neamţ  şi  localităţile  suburbane,  jud.  Neamţ.

  Localitatea

	         ZONA

             ZONA	                Tip constructiv funcţie  de structura de rezistenţa şi materiale  folosite la pereţi	
		                             Imobile	                                              Anexe	
		    zidărie de cărămida sau  
               înlocuitori                                                         	       lemn, paiantă, bârna	   chirpici,      vălătuci, pământ	bucătării  ( iarnă  + vară ),   grajduri,  şi                     magazii         	 şoproane,   chilere	       garaje	 beci	
		        P	P+(1-4)E#	        P	 P+1 E  #	       P	 zidarie caramida	lemn	chirpici,  
    lut        	  zidarie caramida	lemn	chirpici,
   lut                	Zidarie caramida	lemn	metal	Piatra sau beton	
		 I*	F**	  I 	 F	  I	  F	  I 	  F	   I	 F											
           0	1	   2	  3	  4	  5	  6	  7	  8	  9	 10	 11	 12	 13	 14	15	 16	17	 18	 19	 20	 21	

  P.Neamţ	A	446	390	385	340	250	300	270	240	160	145	 90	 65	 35	25	 17	13	120	 95	145	 75	
	B	370	330	325	260 	300	225	230	205	140	120	 75	 55	 32	21	 15	 12 	107	 83	128	 65	
	C	310	285 	270 	250	220	195	197	175	110	105	 67	 47	 28 	19	 11	 10	 92	 72	110	 55	
 Ciritei	-	270	245	240	220	190	168	163	150	103	  91	 58	 41	 24	16	 12	   8 	  80	 62	  95	 47	
 Doamna	-	257	230	228	205	180	160	155	138	  98	  87	 55	 38	 22	15	 11	   7	  75	 58	  89	 45	
 Văleni	-	245	220	215	195	170	150	150	 135	  92	  80	 52	 36	 21	14	 10	   6	  70	 54	  84	 43	
Nota :  *   imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ;   *  *  imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;                            
           
           #    sup.  construită  desfăşurată  a  imobilelor  cu  regim  de  înălţime  P +(1- 4) E,  se  determină  înmulţind  cu  2  pentru  P+1 E, cu 3  pentru
  P+2 E,  cu  4  pentru P+3 E  şi  cu  5  pentru  P+4 E, sup.  construită  la  sol   
                -    dacă  imobilul  are  subsol  folosit  ca  boxă  sau  beci,  sup.  este  cea  de  la  sol,   se  vor  folosi  preţurile  de  la  poziţia  beci
            -   dacă  imobilul  are  subsal  locuibil  (demisol)  sau  mansardă,  sup.  este  cea  de  la  sol,   se  vor folosi  preţurile  de  la  poziţiile  bifate  cu  #, 
  se  reduc  cu  25%
-	preţurile  pentru  garaje,  bucătării  de  iarnă   şi  de  vară,   lipite  de  alte  construcţii,  se  reduc  cu  25%