Circumscripţia Judecătoriei Piatra-Neamţ								anexa nr. 14.

                            Valoarea medie de circulaţie euro/mp arie desfăşurată a imobilelor şi anexelor din  com.  Girov,  jud.  Neamţ.

  Localitatea

	         ZONA

             ZONA	                Tip constructiv funcţie de structura de rezistenţa şi materiale  folosite la pereţi	
		                             Imobile	                                              Anexe	
		    zidărie de cărămida sau  
               înlocuitori                                                         	       lemn, paiantă, bârna	   chirpici, vălătuci, pământ	bucătării  ( iarnă  + vară ),   grajduri,  şi                     magazii         	şoproane,   chilere	       garaje	 beci	
		        P	P+(1-4)E#	        P	 P+1 E  #	       P	 zidarie caramida	lemn	chirpici,  
    lut        	  zidarie caramida	lemn	chirpici,
   lut                	Zidarie caramida	lemn	metal	Piatra sau beton	
		 I*	F**	  I 	 F	  I	  F	  I 	  F	   I	 F											
           0	1	   2	 3	  4	  5	  6	  7	  8	  9	  10	   11	 12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Boteşti	-	115	105	  98	  91	  79	 70	 69	 62	 39	 37	 23	 16	 9,5	6,5	3,8	3,4	32	24	37	18,5	
Căciuleşti	-	125	114	107	  99	  86	 76	 75	 68	 42	 40	 25	 18	10	 7	4	3.7 	34	26	40	20	
Dăneşti	-	  90	  82	  77	  72	  62	 55	 54	 49	 30	 29	 18	 13	  7,5	 5	3	2,7	25	19	29	15	
Doina	-	110	100	103	  95	  82	 73	 72	 65	 40	 39	 24	 17	10	6,8	4	3,5 	33	25	39	19	
Girov	-	143	130	122	113	  98	 87	 86	 77	 47	 46	 29	 21	12	8	4,6	4,2	40	30	46	23	
Gura  Văii	-	 95	  86	  81	  76	  65	 58	 57	 51	 32	 30	 19	 14	  7,9	5,3	3,2	2,8	26	20	30	16	
Popeşti	-	 80	  73	  68	  64	  55	 49	 48	 43	 27	 26	 16	 11	  6,6	4,5	2,6	2,4	22	17	26	13	
Turtureşti	-	165	150	 142	132	112	101	 99	 89	 56	 53	 33	 23	13,7	9,4	5,4	5	44,5	35	53	26,4	
Verşeşti	-	  95	  86	   81	  76	  65	 58	 57	 52	 32	 31	 19	 14	  8	5,4	3,1	2,8	26	20	31	15,5	

Nota :  *   imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ;   *  *  imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;    
           
           #    sup.  construită  desfăşurată  a  imobilelor  cu  regim  de  înălţime  P +(1- 4) E,  se  determină  înmulţind  cu  2  pentru  P+1 E, cu 3  pentru
  P+2 E,  cu  4  pentru P+3 E  şi  cu  5  pentru  P+4 E, sup.  construită  la  sol   
                -    dacă  imobilul  are  subsol  folosit  ca  boxă  sau  beci,  sup.  este  cea  de  la  sol,   se  vor  folosi  preţurile  de  la  poziţia  beci
            -   dacă  imobilul  are  subsal  locuibil  (demisol)  sau  mansardă,  sup.  este  cea  de  la  sol,   se  vor folosi  preţurile  de  la  poziţiile  bifate  cu  #, 
  se  reduc  cu  25%
               -   preţurile  pentru  garaje,  bucătării  de  iarnă   şi  de  vară,   lipite  de  alte  construcţii,  se  reduc  cu  25%