Circumscripţia Judecătoriei Piatra-Neamţ								anexa nr. 3.

                            Valoarea medie de circulaţie euro/mp arie desfăşurată a imobilelor şi anexelor din  com.   Alexandru  cel  Bun, jud.  Neamţ.

  Localitatea

	         ZONA

             ZONA	                Tip constructiv funcţie de structura de rezistenţa şi materiale folosite la pereţi	
		                             Imobile	                                              Anexe	
		    zidărie de cărămida sau  
               înlocuitori                                                         	       lemn, paiantă, bârna	   chirpici, vălătuci, pământ	bucătării  ( iarnă  + vară ),   grajduri,  şi                     magazii         	 şoproane,  chilere	       garaje	 beci	
		        P	P+(1-4)E#	        P	  P+1 E #	       P	 zidarie caramida	lemn	chirpici,  
    lut        	  zidarie caramida	lemn	chirpici,
   lut                	Zidarie caramida	lemn	metal	Piatra sau beton	
		 I*	F**	  I 	 F	  I	  F	  I 	  F	   I	 F											
           0	1	   2	   3	  4	  5	  6	  7	  8	  9	 10	  11	 12	 13	 14	15	16	17	 18	 19	 20	 21	
  Agârcia	-	265	240	225	210	180	161	160	143	 88	 85	 54	 37	22	14	8,5	8	 72	55	 84	42	
  Bisericani	-	248	225	214	200 	168	151	149	134	 85	 79	 50	 35	21	13	8,0	7,8 	 67	52	 79	40	
  Bistriţa	-	315	285	270	250	213	191	188	170	107	100	 63	 44	25	18	10	9,5	 85	66	100	50	
  Scăricica	-	275	250	237	220	187	168	165	149	 94	 88	 55	 39	23	16	  9	 8 	 75	58	  88	44	
   Vaduri	-	285	260	246	228	195	175	172	154	 97	 91	 57	 40	24	17	9,5	9,5	 77	61	  92	46	
  Vădurele	-	280	255	240	224	190	172	168	152	 96	 90	 56	 39	23	15	9,0	8,5	 76	59	  90	45	
  Viişoara	-	300	270	255	237	202	182	178	160	100	 95	 59	 42	25	16	10	9	 80	63	  95	48	
Nota : *   imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ;   *  *  imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;   
          
           #    sup.  construită  desfăşurată  a  imobilelor  cu  regim  de  înălţime  P +(1- 4) E,  se  determină  înmulţind  cu  2  pentru  P+1 E, cu 3  pentru
  P+2 E,  cu  4  pentru P+3 E  şi  cu  5  pentru  P+4 E, sup.  construită  la  sol  
               -    dacă  imobilul  are  subsol  folosit  ca  boxă  sau  beci,  sup.  este  cea  de  la  sol,   se  vor  folosi  preţurile  de  la  poziţia  beci
            -   dacă  imobilul  are  subsal  locuibil  (demisol)  sau  mansardă,  sup.  este  cea  de  la  sol,  se  vor folosi  preţurile de la  poziţiilebifate  cu  #, 
  se  reduc  cu  25%
               -    preţurile  pentru  garaje,  bucătării  de  iarnă   şi  de  vară,   lipite  de  alte  construcţii,  se  reduc  cu  25%