Circumscripţia Judecătoriei	 Bicaz							anexa nr. 1.

                            Valoarea medie de circulaţie euro/mp arie desfăşurată a imobilelor şi anexelor din   oraşul  Bicaz  şi  localităţile  suburbane,   jud.  Neamţ.

  Localitatea

	         ZONA

             ZONA	                Tip constuctiv funcţiede structura de rezistenţa şi materiale  folosite la pereţi	
		                             Imobile	                                              Anexă	
		    zidărie de cărămida sau  
               înlocuitori                                                         	       lemn, paiantă, bârna	   chirpici, vălătuci, pământ	bucătării  ( iarnă  + vară ),   grajduri,  şi                     magazii         	 şoproane,   chilere	       garaje	 beci	
		        P	P+(1-4)E#	        P	 P+1 E  #	       P	 zidarie caramida	lemn	chirpici,  
    lut        	  zidarie caramida	lemn	chirpici,
   lut                	Zidarie caramida	lemn	metal	Piatra sau beton	
		 I*	F**	  I 	 F	  I	  F	  I 	  F	   I	 F											
           0	1	   2	 3	  4	  5	  6	  7	  8	  9	  10	   11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Bicaz	A	112	104	98	92	78	70	69	62	39	38	25	18,5	9	7	2,7	2,2	30	20	37	23,5	
	B	121	91	86	80	69	62	61	54	34	33	21	15	8	5	2,1	2,8	24	17	21	10,5	
	C	86	78	74	68	58	52	51	47	29	28	18	12	7	4	2,5	2,3	19	13	25	10	
Capşa	B	102	94	88	82	70	62	62	55	35	34	22	15	8	5	2,3	2,9	28	18	32	11	
	C	80	72	68	64	54	49	48	43	27	26	16	12	6	3	2,4	2	20	12	22	10	
Dodeni	B	100	90	85	80	67	60	59	53	34	32	20	15	8	4	2	2,4	23	24	30	10	
Izvorul  Alb	-	70	69	65	61	52	46	46	42	26	25	15	11	6	3	2,1	2	16	10	21	10	
Izvorul  Muntelui	-
	104	95	90	83	71	63	62	55	35	34	23	17	9	5	2,2	2,9	26	18	31	10,7	
Potoci	-	88	80	75	70	60	54	53	48	30	29	19	12	7	4	2,6	2	20	13	25	10,3	
Secu	-	76	69	65	61	52	46	46	42	25	25	17	10	6	3	2,1	1,8	16	10	21	10,5	
Nota :  *   imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ;   *  *  imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;                            
          #    sup.  construită  desfăşurată  a  imobilelor  cu  regim  de  înălţime  P +(1- 4) E,  se  determină  înmulţind  cu  2  pentru  P+1 E, cu 3  pentru
  P+2 E,  cu  4  pentru P+3 E  şi  cu  5  pentru  P+4 E, sup.  construită  la  sol   
             -    dacă  imobilul  are  subsol  folosit  ca  boxă  sau  beci,  sup.  este  cea  de  la  sol,   se  vor  folosi  preţurile  de  la  poziţia  beci
         -   dacă  imobilul  are  subsal  locuibil  (demisol)  sau  mansardă,  sup.  este  cea  de  la  sol,   se  vor folosi  preţurile  de  la  poziţiile  bifate  cu  #, 
  se  reduc  cu  25%
           -    preţurile  pentru  construcţiile  anexe  lipite  de  alte  construcţii,  se  reduc  cu  25%