Circumscripţia Judecătoriei Piatra-Neamţ								anexa nr. 1.

                                                 Valoarea medie de circulaţie euro/mp arie desfăşurată a imobilelor şi anexelor din  mun. 
 Piatra-Neamţ  şi  localităţile  suburbane,  jud.  Neamţ.

  Localitatea

	         ZONA

             ZONA	                Tip constructiv funcţie  de structura de rezistenţa şi materiale  folosite la pereţi	
		                             Imobile	                                              Anexe	
		    zidărie de cărămida sau  
               înlocuitori                                                         	       lemn, paiantă, bârna	   chirpici,      vălătuci, pământ	bucătării  ( iarnă  + vară ),   grajduri,  şi                     magazii         	 şoproane,   chilere	       garaje	 beci	
		        P	P+(1-4)E#	        P	 P+1 E  #	       P	 zidarie caramida	lemn	chirpici,  
    lut        	  zidarie caramida	lemn	chirpici,
   lut                	Zidarie caramida	lemn	metal	Piatra sau beton	
		 I*	F**	  I 	 F	  I	  F	  I 	  F	   I	 F											
           0	1	   2	  3	  4	  5	  6	  7	  8	  9	 10	 11	 12	 13	 14	15	 16	17	 18	 19	 20	 21	

  P.Neamţ	A	565	495	490	430	380	320	340	305	295	185	 115	 85	 45	32	 22	17	152	 120	185	 95	
	B	470	420	410	330 	360	285	290	260	175	150	   95	 70	 40	27	 19	 15 	135	 105	162	 82	
	C	390	360 	342 	315	275	245	250	220	140	133	   85	 60	 36	24	 14	 13	 117	 90	140	 70	
 Ciritei	C	340	310 	295 	275	240	215	217	192	120	115	   73	 52	 31 	21	 12	 11	 101	 79	110	 60	
 Doamna	D	270	240	240	215	190	168	162	145	 103	  91	 58	 40	 23	16	 12	   7	  79	 61	  93	 47	
 Văleni	D	245	220	215	195	170	150	150	 135	  92	  80	 52	 36	 21	14	 10	   6	  70	 54	  84	 43	
Nota :  *   imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ;   *  *  imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;                            
           
           #    sup.  construită  desfăşurată  a  imobilelor  cu  regim  de  înălţime  P +(1- 4) E,  se  determină  înmulţind  cu  2  pentru  P+1 E, cu 3  pentru
  P+2 E,  cu  4  pentru P+3 E  şi  cu  5  pentru  P+4 E, sup.  construită  la  sol   
                -    dacă  imobilul  are  subsol  folosit  ca  boxă  sau  beci,  sup.  este  cea  de  la  sol,   se  vor  folosi  preţurile  de  la  poziţia  beci
            -   dacă  imobilul  are  subsal  locuibil  (demisol)  sau  mansardă,  sup.  este  cea  de  la  sol,   se  vor folosi  preţurile  de  la  poziţiile  bifate  cu  #, 
  se  reduc  cu  25%
-	preţurile  pentru  construcţiile  anexe  lipite  de  alte  construcţii,  se  reduc  cu  25%