Circumscripţia Judecătoriei Piatra-Neamţ								anexa nr. 18.

                            Valoarea medie de circulaţie euro/mp arie desfăşurată a imobilelor şi anexelor din  com.  Piatra  Şoimului,  jud.  Neamţ.

  Localitatea

	         ZONA

             ZONA	                Tip constructiv funcţie de structura de rezistenţa şi materiale  folosite la pereţi	
		                             Imobile	                                              Anexe	
		    zidărie de cărămida sau  
               înlocuitori                                                         	       lemn, paiantă, bârna	   chirpici, vălătuci, pământ	bucătării  ( iarnă  + vară ),   grajduri,  şi                     magazii         	 şoproane,   chilere	       garaje	 beci	
		        P	P+(1-4)E#	        P	P+1 E #	       P	 zidarie caramida	lemn	chirpici,  
    lut        	  zidarie caramida	lemn	chirpici,
   lut                	Zidarie caramida	lemn	metal	Piatra sau beton	
		 I*	F**	  I 	 F	  I	  F	  I 	  F	   I	 F											
           0	1	   2	  3	  4	  5	  6	  7	  8	  9	 10	 11	 12	  13	 14	15	 16	17	 18	 19	 20	 21	
Luminiş	-	108	 98	 92	 86	 74	 66	 65	 58	 36	 35	 22	 15	  9	6	3,5	3,2 	 30	23	35	18	
Neguleşti	-	110	100 	 94	 88	 75	 67	 66	 60	 37	 36	 22	 16	  9	6,2 	3,6	3,3	 30	23,2	35,5	17,8	
Piatra  Şoimului	-	115	105	 98	 91	 79	 70	 69	 62	 39	 37	 23	 16	  9,5 	6,5 	3,8	3,4 	 32	24	37	18,5	
Poieni	-	  80	 73	 68	 64	 55	 49	 48	 43	 27	 26	 16	 11	  6,6	5 	2,6	2,4 	 22	17	26	13	
Nota : *   imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ;   *  *  imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;    
           
           #    sup.  construită  desfăşurată  a  imobilelor  cu  regim  de  înălţime  P +(1- 4) E,  se  determină  înmulţind  cu  2  pentru  P+1 E, cu 3  pentru
  P+2 E,  cu  4  pentru P+3 E  şi  cu  5  pentru  P+4 E, sup.  construită  la  sol   
                -    dacă  imobilul  are  subsol  folosit  ca  boxă  sau  beci,  sup.  este  cea  de  la  sol,   se  vor  folosi  preţurile  de  la  poziţia  beci
            -   dacă  imobilul  are  subsal  locuibil  (demisol)  sau  mansardă,  sup.  este  cea  de  la  sol,   se  vor folosi  preţurile  de  la  poziţiile  bifate  cu  #, 
  se  reduc  cu  25%
               -    preţurile  pentru  construcţiile  anexe  lipite  de  alte  construcţii,  se  reduc  cu  25%